**HK Audio SI SERIES**

**P10 Deckenhalter**

**Ausschreibungstext**

**Rohrhalterung für die Deckenmontage von Lautsprechersystemen**

Professionelle Rohrhalterung für die Schwenk-/Neigemontage von bis zu zwei professionellen Säulenlautsprechersystemen.

Die Rohrhalterung muss eine einfach erreichbare Aufnahme für das Einhängen von passenden Adapterblechen, welche mit dem Lautsprechergehäuse verschraubt sein müssen, zur Verfügung stellen.

Die Gesamtmechanik muss vertikale Neigewinkel von bis zu -40° (ein Lautsprecher) bzw. bis zu -12,5° (zwei Lautsprecher) erlauben. Zudem muss das Rohr eine verdeckte Führung des Anschlusskabels ermöglichen.

**Technische Daten:**

Befestigungsart: Deckenmontage

Funktionsbeschreibung: einfache Montage durch Einhängen und Verschrauben eines Adapterblechs am Lautsprecher mit der Rohrhalterung; verdeckte Kabelführung durch das Rohr

Neigebereich: 0° bis -40° (1x SI P10x) oder 0° bis -12,5° (2x SI P10x)

Schwenkbereich: 90°

Material: Stahl

Befestigung: 4x M8 Langloch für Deckenbefestigung

Oberfläche: glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Maße (H x B x T): 295 x 128 x 166 mm

Gewicht: 2,3 kg

**Leitprodukt**

Die Rohrhalterung für die Deckenmontage von Lautsprechersystemen soll das Produkt **HK Audio SI SERIES P10 Deckenhalter** sein.