**HK Audio SI SERIES**

**P10 Flugschiene**

**Ausschreibungstext**

**Lochschiene für die hängende Montage von Lautsprechersystemen**

Professionelle Lochschiene für die hängende Montage und präzise Ausrichtung von bis zu drei professionellen Säulenlautsprechersystemen.

Die Lochschiene muss eine einfach erreichbare Aufnahme für typische Anschlagmittel (z.B. Schäkel, verpresste Seilhalterungen etc.) bereitstellen.

Ein separater Anschlagpunkt muss sich im Lieferumfang befinden, um die aufgehängten Lautsprecher abzuspannen, einen Verdrehschutz umzusetzen bzw. den gewünschten Neigewinkel einzustellen.

**Technische Daten**

Befestigungsart: hängende Montage

Funktionsbeschreibung: einfache Montage für den Hängebetrieb bis zu drei professionellen Säulenlautsprechersystemen

Neigebereich: applikationsspezifisch einstellbar

Schwenkbereich: applikationsspezifisch einstellbar

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt und glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Maße (H x B x T): 146 x 128 x 217 mm

Gewicht: 1,1 kg

**Leitprodukt**

Die Lochschiene für die hängende Montage von Lautsprechersystemensoll das Produkt **HK Audio SI SERIES P10 Flugschiene** sein.