**HK Audio SI SERIES**

**P10 Schwenk-/Neigehalter für einen Lautsprecher**

**Ausschreibungstext**

**schwenk-/neigbare Wandhalterung für ein Lautsprechersäulensystem**

Professionelle Schwenk- und Neigehalterung für ein Lautsprechersäulensystem.

Die Halterung muss rückseitig mit dem Lautsprechersystem verschraubt werden und durch einfaches Einhängen in die Wandhalterung leicht bedien- und montierbar sein.

Der maximale vertikale Neigungswinkel des daran montierten Lautsprechers muss bis zu -18° betragen. Ebenfalls muss eine horizontale Schwenkbarkeit des Lautsprechers von bis zu 138° gewährleistet werden.

**Technische Daten:**

Befestigungsart: Wandmontage

Funktionsbeschreibung: einfache Montage durch Einhängen und Verschrauben; schwenk- und neigbar

Neigebereich: 0° bis -18°

Schwenkbereich: 138°

Befestigungspunkte: 4x M6 für Wandmontage

Material: Stahl

Oberfläche: glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Maße (H x B x T): 160 x 90 x 106 mm

Gewicht: 1,1 kg

**Leitprodukt:**

Die schwenk-/neigbare Wandhalterung für ein Lautsprechersäulensystemsoll das Produkt **HK Audio SI SERIES P10 Schwenk-/Neigehalter für einen Lautsprecher** sein.