**HK Audio SI SERIES**

**P10 Schwenk-/Neigehalter für zwei Lautsprecher**

**Ausschreibungstext:**

**Schwenk-/neigbare Wandhalterung für zwei verbundene Lautsprechersäulensysteme**

Professionelle Schwenk- und Neigehalterung für zwei miteinander verbundene Lautsprechersäulensysteme.

Die Halterung muss rückseitig mit den Lautsprechersystemen verschraubt werden und durch einfaches Einhängen in die Wandhalterung leicht bedien- und montierbar sein.

Der maximale vertikale Neigungswinkel des daran montierten Lautsprechers muss bis zu -16° betragen. Ebenfalls muss eine horizontale Schwenkbarkeit des Lautsprechers von bis zu 159° gewährleistet werden.

**Technische Daten:**

Befestigungsart: Wandmontage

Funktionsbeschreibung: einfache Montage durch Einhängen und Verschrauben; schwenk- und neigbar

Neigebereich: 0° bis -16°

Schwenkbereich: 159°

Befestigung: 6x M6 für Wandmontage

Material: Stahl

Oberfläche: glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Maße (H x B x T): 220 x 126 x 331 mm

Gewicht: 2,9 kg

**Leitprodukt:**

Die schwenk-/neigbare Wandhalterung für ein Lautsprechersäulensystemsoll das Produkt **HK Audio SI SERIES P10 Schwenk-/Neigehalter für zwei Lautsprecher** sein.