**HK Audio SI SERIES**

**P10 U-Bügel**

**Ausschreibungstext**

**U-Bügel für die Montage von Lautsprechersäulensystemen an Wänden**

Professionelle U-Bügel-Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen Wänden.

Der Bügel muss über Langlochaufnahmen für M8- und kleinere Schrauben verfügen und zudem M5-Verschraubungspunkte für das Anbringen von Einschraubhaken, z.B. zwecks Kabelführung, zur Verfügung stellen.

Der U-Bügel muss ein horizontales Schwenken des daran befestigten Lautsprechersystems um bis zu 120° erlauben.

Die Verbindung des U-Bügels mit dem Lautsprechergehäuse muss mit Hilfe von Sperrzahnsicherungsscheiben und selbstsichernden Muttern stabil ausgeführt sein.

Die Gesamtmechanik muss ein Lautsprechersystem sicher tragen können, was durch Prüfung und Zertifizierung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3 nachzuweisen ist.

**Technische Daten:**

Befestigungsart: Wandmontage

Funktionsbeschreibung: einfache Montage an Wänden durch Einhängen und Verschrauben; trägt und schwenkt einen Lautsprecher; zertifizierte Ballwurfsicherheit

Befestigungen: 2x M8 Langloch, 3x M5 Gewinde, 4x versetzte Verschraubungspunkte

Schwenkbereich: 120°

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt und glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Maße (H x B x T): 422 x 50 x 47 mm

Gewicht: 0,85 kg

**Leitprodukt:**

Halterung für die Montage von Lautsprechersäulensystemen an Wändensoll das Produkt **HK Audio SI SERIES P10 U-Bügel sein.**