**HK Audio SI SERIES**

**P10 Masthalter**

**Ausschreibungstext**

**Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen an Masten, Rohren oder Säulen**

Professionelle Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen an Masten, Rohren oder Säulen.

Die Masthalterung muss mit den Lautsprechergehäusen verschraubt werden können und eine Langlochaufnahme für die Befestigung mittels Klemmschellen oder ähnlich wirksamen Anschlagmitteln zur Verfügung stellen.

Die Gesamtmechanik muss ein Lautsprechersystem sicher tragen können, was durch Prüfung und Zertifizierung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3 nachzuweisen ist.

**Technische Daten**

Befestigungsart: Montage an Masten, Rohren oder Säulen

Funktionsbeschreibung: einfache Montage an Masten, Rohren oder Säulen für jeweils 1x P10

Neigebereich: keine Neigung möglich

Schwenkbereich: je nach Einbausituation

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt und glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Maße (H x B x T): 59 x 86 x 39 mm

Gewicht: 0,25 kg

**Leitprodukt**

Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen an Masten, Rohren oder Säulensoll das Produkt **HK Audio SI SERIES P10 Masthalter sein.**