**HK Audio SI SERIES S210 U-Bügel**

**Ausschreibungstext**

**Halterung für die Montage von Subwoofer-Systemen an Wänden, Decken und für den geflogenen Betrieb**

Professionelle U-Bügel-Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen an Wänden.

Der Bügel muss über Langlochaufnahmen für M8- und kleinere Schrauben verfügen und zudem weitere Verschraubungspunkte für das Anbringen von Einschraubhaken, z.B. zwecks Kabelführung, zur Verfügung stellen.

Die Verbindung des U-Bügels mit dem Lautsprechergehäuse muss mit Hilfe von Sperrzahnsicherungsscheiben langzeitstabil ausgeführt sein.

Die Gesamtmechanik muss ein oder zwei dafür spezifizierte Lautsprechersystem sicher tragen können, was durch Prüfung und Zertifizierung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3 nachzuweisen ist.

Optionale Verlängerungsplatten sollen die sichere Befestigung des jeweils zweiten Lautsprechers erlauben.

**Technische Daten:**

Befestigungsart: Wandmontage, Deckenmontage, geflogene Installation

Funktionsbeschreibung: einfache Montage durch Einhängen und Verschrauben; trägt und schwenkt bis zu zwei Lautsprecher; zertifizierte Ballwurfsicherheit

Befestigungen: 4x M8 Befestigungspunkt, 4x M8 Langloch, 2x M12 Aufhängepunkt

Schwenkbereich: nicht vorgesehen

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt und glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Maße (H x B x T): 99 x 737 x 305 mm

Gewicht: 2,3 kg

**Leitprodukt:**

Die Halterung für die Montage von Subwoofer-Systemen an Wänden, Decken und für den geflogenen Betriebsoll das Produkt **HK Audio SI SERIES S210 U-Bügel sein.**